Уважаемые Господа,

Информируем, что фирма Ulrich Energia S. A. ввела на рынок **линию для** пиролиза **ШИН, MSW, MRF, RDF**

**Мощность переработки 24 - 30 тонн в день на одной линии**

**Продукты утилизации шин**

***Крекиговое масло***

*содержание серы 0,95 %*

*удельный вес 871,9 кг/м3*

*калорийность* ***41,198 МДж/кг***

***Уголь (пыль)***

*удельный вес: 430 кг/м3
калорийность: 27,25 МДж/кг
влажность: не более 10 %*

Металлокорд – лом от отходов

***Пиролитический газ используется в полном объеме для проведения процесса***

**Продукты утилизации MSW, MRF, RDF**

* при низкотемпературном пиролизе

*- 75% пиролитического масла калорийность 43 МДж/кг*

*- 2% уголь 28 МДж/кг*

* при высокотемпературном пиролизе

*- 98% син-газ 1,25 МВт*

*- 2% уголь 28 МДж/кг*

1. Линия для высокотемпературного пиролиза для MSW, MRF, RDF

Мощность переработки 30 т / 24 часа

* Продукты:
* **Ток - 1,25 МВт**
* **Уголь – 600 кг**



1. Линия для высокотемпературного пиролиза для MSW, MRF, RDF, ШИН

Мощность переработки 24 т/24 часа

* Продукты:
* **Масло – 12-20 тонн**
* **Уголь 0,5-8 тонн**



**Мы приглашаем Вас связаться с нами!**